IVP 3000 CF

**Sensor infravermelho passivo com fio**

* 

**IVP 3000 CF**

O novo membro da família IVP possui lente leitosa, compensação automática de temperatura, cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12m,  tudo isso evitando disparos falsos causados por objetos da sua casa.

* Tecnologia digital de detecção microprocessada
* 2 níveis de sensibilidade
* Não necessita articulador para instalação na parede
* Infravermelho passivo com duplo elemento
* Estabilização e auto teste em apenas 40 segundos
* Contato normalmente fechado